防火门要求

1. 具备生产销售国标甲级防火门的相关资质，防火门应符合

《BG17565-2007防盗安全门通用技术条件》与《G1312955-2019防火门》技术标准，不低于《G1312955-2019防火门》标准中A类甲级防火门标准。

1. 防火门基本配置标准
2. 门框、门扇应采用优质冷轧热镀锌钢板，门框板材厚度不低于2.0mm，门扇板材厚度不低于1.0mm，门扇厚度不低于50mm。
3. 五金配件均为国标304不锈钢材质，其中颌铰链板材厚度不低于3.0mm。
4. 防火门门扇内填充物为珍珠岩板。
5. 防火门应配有闭门器及顺位器。
6. 防火门其它所有材料均为对人体无毒无害的防火隔热材料。
7. 质保期最低一年（包括所含五金配件）。

三、含税、含安装费用。